Nabíječka Robitronic Expert LD 80 V2 Charger LiPo 1-6s 7A 80W
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1. VLASTNOSTI
Optimalizovaný operační software.
Při nabíjení nebo vybíjení má funkci „AUTO“, která automaticky nastavuje napájecí proud. Zejména u lithiových baterií dokáže zabránit nadměrnému nabití, které může vést k výbuchu v důsledku chyby uživatele. Každý program v jednotce je řízen vzájemným propojením a komunikací pro každou možnou chybu, čímž se zavádí maximální bezpečnost. Tyto lze nastavit dle vlastního uvážení uživatele. Speciální nabíjecí port pro přijímač, vysílač a nabíječku zapalovače. A pro často používané nabíjecí porty, jako je například víceúčelový krokodýlí kolík atp. Poskytuje nejpohodlnější port pro vyvážené nabíjení lithiových baterií s oddělenými nabíjecími porty 2, 3, 4, 5, 6 a externím reverzním konektorem.
Silný a vysokovýkonný obvod.
Používá obvod s maximálním výstupním výkonem 80 W. Díky tomu dokáže nabíjet nebo vybíjet až 15 článků NiMH/NiCd a 6 sérií lithiových baterií s maximálním proudem 7,0 A. Chladící systém je navíc tak účinný, že dokáže udržet takový výkon bez problémů se spuštěním CPU nebo operačního programu.
Individuální vyrovnávač napětí pro lithiové baterie uvnitř
Má uvnitř individuální vyrovnávač napětí pro jednotlivé články. Při nabíjení lithiových baterií (Lilo/LiHv/LiPo/LiFe) pro vyrovnávání napětí článků není zapotřebí žádný další vyrovnávač.
Vyvažování jednotlivých článků při nabíjení/vybíjení
Dokáže také monitorovat a vyvažovat jednotlivé články lithiové baterie během procesu nabíjení/vybíjení. Pokud se napětí kteréhokoli článku abnormálně změní, proces se zastaví s chybovým hlášením.
Přijímá různé typy lithiových baterií
Lze použít tři typy lithiových baterií – Li-Ion, LiHv, LiPo a LiFe. Tyto se liší chemickým složením. Před zahájením práce si můžete vybrat kteroukoli z nich, kterou chcete zpracovat. Jejich specifikace naleznete v části „Upozornění a bezpečnostní poznámky“.
Režim „Rychlé“ a „Skladování“ lithiové baterie
Lithiovou baterii můžete nabíjet pro speciální účely. Režim „Rychlé“ nabíjení zkracuje dobu nabíjení lithiové baterie a režim „Skladování“ řídí konečné napětí baterie tak, aby bylo vhodné pro dlouhodobé skladování.
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Maximální bezpečnost
Citlivost Delta-peak: Program automatického ukončení nabíjení funguje na principu detekce napětí Delta-peak (NiMH/NiCd).
Limit automatického nabíjecího proudu: Při nabíjení NiCd nebo NiMH v režimu proudu „AUTO“ můžete nastavit horní hranici změny proudu, abyste předešli nabíjení vysokým proudem. Toto je velmi užitečné při nabíjení NiMH baterií s nízkou impedancí a malou kapacitou v režimu „AUTO“.
Limit kapacity: Změna kapacity se vždy vypočítá jako násobek nabíjecího proudu a času. Pokud nabíjecí kapacita překročí limit, proces se automaticky ukončí po nastavení maximální hodnoty.
Limit teploty: Teplota baterie během nabíjení se zvýší v důsledku její vnitřní chemické reakce. Pokud nastavíte limit teploty, proces se po dosažení limitu násilně ukončí.
Limit času zpracování: Můžete také omezit maximální čas procesu, abyste předešli případným poruchám.
Monitor vstupního výkonu: Aby se zabránilo poškození autobaterie používané jako vstupní zdroj, její napětí se vždy monitoruje. Pokud klesne pod dolní limit, proces se automaticky ukončí.
Automatický chladicí ventilátor: Elektrický chladicí ventilátor se automaticky zapne pouze tehdy, když se zvýší vnitřní teplota jednotky.

Ukládání/načítání údajů
Pro pohodlí uživatelů lze uložit maximálně 5 údajů o různých bateriích. Můžete nastavit data obsahující programové nastavení baterie pro nepřetržité nabíjení nebo vybíjení. Tyto údaje lze kdykoli vyvolat a proces lze provést bez nastavení programu.

Cyklické nabíjení/vybíjení
Proveďte 1 až 5 cyklů nabíjení>vybíjení nebo vybíjení>nabíjení nepřetržitě pro obnovení a vyvážení baterie.
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2. Vnější vzhled jednotky
Obrázek nabíječky zobrazuje pohled zepředu.

Text vlevo od obrázku:
Vstupní napájecí kabel AC 100-240V
Vstupní napájecí kabel DC 11~18V
LCD obrazovka (16 znaků, 2 řádky)
3pinový port pro teplotu

Text pod obrázkem:
SELECT / STOP Výběr hlavního programu Zastavení operace
DEC / INC Výběr podprogramu pro změnu hodnoty
START / ENTER Obnovení nebo spuštění operace

Text napravo od obrázku:
Port pro samostatný konektor baterie
Konektor nabíjecího kabelu (4 mm banánový konektor, samice)
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3. Upozornění a bezpečnostní pokyny
• Nikdy nenechávejte nabíječku bez dozoru, když je připojena ke zdroji napájení. Pokud zaznamenáte jakoukoli poruchu, okamžitě ji přerušte a podívejte se na návod k obsluze.
• Chraňte zařízení před prachem, vlhkostí, deštěm, teplem, přímým slunečním zářením a vibracemi. Nenechte ho spadnout.
• Obvod zařízení je navržen pro napájení pouze ze stejnosměrného zdroje 10 – 18 V.
• Toto zařízení a baterie, kterou chcete nabíjet nebo vybíjet, by měly být umístěny na odolném vůči hlavě, nehořlavém a nevodivém povrchu. Nikdy je neumisťujte na autosedačku, koberec nebo podobné místo. Uchovávejte všechny hořlavé a těkavé materiály mimo dosah provozní oblasti.
• Ujistěte se, že jste si přesně přečetli informace o baterii, kterou chcete nabíjet nebo vybíjet. Pokud je program nastaven nesprávně, baterie se může vážně poškodit. Zejména lithiová baterie může způsobit požár nebo výbuch v důsledku přebíjení.

NiMH/NiCd 	Úroveň napětí: 1,2 V/článek
Povolený proud rychlého nabíjení: 1 C~2 C
Výkon při mezní úrovni vybíjecího napětí článku: 0,85 V/článek (NiCd), 1,0 V/článek (NiMH)
LiIo 		Úroveň napětí: 3,6 V/článek
Max. nabíjecí napětí: 4,1 V/článek
Povolený proud rychlého nabíjení: 1 C nebo méně
Min. úroveň mezního napětí vybíjení: 2,5 V/článek nebo vyšší
LiPo 		Úroveň napětí: 3,7 V/článek
Max. nabíjecí napětí: 4,2 V/článek
Povolený proud rychlého nabíjení: 1 C nebo méně
Min. úroveň přerušení vybíjecího napětí: 3,0 V/článek nebo vyšší
LiHv 		Úroveň napětí: 3,8 V/článek
Max. nabíjecí napětí: 4,35 V/článek
Povolený proud rychlého nabíjení: 1 C nebo méně
Min. úroveň mezního napětí vybíjení: 3,0 V
Life 		Úroveň napětí: 3,3 V/článek
Max. nabíjecí napětí: 3,6 V/článek
Povolený rychlonabíjecí proud: 4 C nebo méně (např. A123M1)
Min. úroveň mezního napětí při vybíjení: 2,0 V/článek nebo vyšší
Pb 		Úroveň napětí: 2,0 V/článek
Max. nabíjecí napětí: 2,46 V/článek
Povolený proud rychlého nabíjení: 0,4 °C nebo méně
Minimální úroveň mezního vybíjecího napětí: 1,5 V/článek nebo vyšší
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• Abyste předešli zkratům mezi nabíjecími kabely, vždy připojte nabíjecí kabel nejprve k zařízení a teprve potom k baterii, kterou chcete nabíjet nebo vybíjet. Při odpojování postupujte opačně.
• Nepokoušejte se bateriový blok svévolně rozebírat. Musíte dbát na ověření kapacity a napětí lithiového bateriového bloku. Může být zapojen paralelně i sériově. Při paralelním zapojení se kapacita bateriového bloku vynásobí počtem článků, ale napětí zůstává stejné. Taková nerovnováha napětí může během nabíjení způsobit požár nebo výbuch. Doporučujeme zapojovat lithiový bateriový blok pouze sériově.

Vybíjení
• Typickým účelem vybíjení je určit zbytkovou kapacitu baterie nebo snížit napětí baterie na definovanou úroveň. Při vybíjení baterie musíte věnovat pozornost také procesu nabíjení. Abyste předešli hlubokému vybití baterie, nastavte správné konečné vybíjecí napětí. Lithiové baterie by se neměly hluboce vybíjet na méně než minimální napětí, protože to vede k rychlé ztrátě kapacity nebo úplnému selhání. Obecně není nutné lithiovou baterii vybíjet úmyslně.
• Některé nabíjecí baterie mají údajně paměťový efekt. Pokud se částečně použijí a nabijí předtím, než se zcela vybijí, „zapamatují si to“ a příště použijí pouze tuto část své kapacity. Toto je „paměťový efekt“. O NiCd a NiMH bateriích se říká, že trpí paměťovým efektem. Upřednostňují kompletní cykly; úplně je nabijte a poté používejte, dokud se zcela nevybijí, před uskladněním je nenabíjejte – nechte je během skladování samovolně vybít. NiMH baterie mají menší paměťový efekt než NiCd.
• Lithiová baterie upřednostňuje částečné jako úplné vybití. Pokud je to možné, vyhýbejte se častým úplným vybíjením. Namísto toho baterii nabíjejte častěji nebo použijte větší baterii.
• Zcela nová NiCd baterie je částečně využitelná se svou kapacitou, dokud není podrobena 10 nebo více cyklům nabíjení. Cyklický proces nabíjení a vybíjení vede k optimalizaci kapacity baterie.

Tato upozornění a bezpečnostní pokyny jsou obzvláště důležité. Pro maximální bezpečnost dodržujte pokyny; jinak se může nabíječka a baterie vážně poškodit. Může to také způsobit požár, který může způsobit zranění osob nebo škodu na majetku.
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3. Vývojový diagram programu
Ilustrační obrázek obsahuje náhledy hlášení na displeji. Šipky s názvy tlačítek ukazují postupný vývoj změn, které se provedou po stisknutí příslušného tlačítka.
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5. Počáteční nastavení parametrů (uživatelské nastavení)
Ilustrační obrázky obsahují náhledy hlášení na displeji. Šipky s názvy tlačítek ukazují postupný vývoj změn, které se provedou po stisknutí příslušného tlačítka.
Při prvním připojení ke zdroji napájení bude zařízení provozováno s výchozí hodnotou základních uživatelských nastavení. Na obrazovce se postupně zobrazí následující informace a uživatel může na každé obrazovce změnit hodnotu parametru.
Chcete-li změnit hodnotu parametru v programu, stiskněte tlačítko START/ENTER, dokud nezačne blikat, a pak změňte hodnotu pomocí tlačítka INC nebo DEC. Hodnota se uloží jedním stisknutím tlačítka START/ENTER.
Na obrazovce se zobrazuje jmenovité napětí lithiové baterie. Existují tři druhy lithiových baterií: LiFe (3,3 V), LiIo (3,6 V), LiPo (3,7 V) nebo LiHv (3,8 V). Toto je velmi důležité, proto musíte baterii pečlivě zkontrolovat a správně ji nastavit. Pokud se liší od správné hodnoty, baterie může během nabíjení explodovat.
Na začátku nabíjení nebo vybíjení procesor automaticky rozpozná počet článků lithiové baterie, aby se předešlo chybnému nastavení ze strany uživatele. Hluboce vybitá baterie však může být nesprávně rozpoznána.
Abyste předešli chybě, můžete nastavit časový limit pro ověření počtu článků procesorem. Normálně stačí 10 minut ke správnému rozpoznání počtu článků. U baterií s větší kapacitou můžete časový limit prodloužit. Pokud však nastavíte časový limit příliš dlouhý pro baterii s menší kapacitou, proces nabíjení nebo vybíjení se může v této době dokončit s chybným počtem článků. To může mít fatální následky. Pokud procesor na začátku nabíjení nebo vybíjení nesprávně rozpozná počet článků, můžete čas prodloužit. V opačném případě je lepší použít výchozí hodnotu.

Strana 31 návodu v anglickém jazyce
Ilustrační obrázky obsahují náhledy hlášení na displeji. Šipky s názvy tlačítek ukazují postupný vývoj změn, které se provedou po stisknutí příslušného tlačítka.
Toto zobrazuje spouštěcí napětí pro automatické ukončení nabíjení NiMH a NiCd baterií. Efektivní hodnota se pohybuje od 5 do 20 mV na článek. Je-li spouštěcí napětí nastaveno výše, existuje nebezpečí přebití baterie; pokud je nastaveno níže, existuje možnost předčasného ukončení. Prohlédněte si technickou specifikaci baterie. (Výchozí pro NiCd: 12 mV, výchozí pro NiMH: 7 mV)
Můžete nastavit maximální teplotu, kterou by měla nabíječka dovolit dosáhnout během nabíjení. Jakmile baterie dosáhne této teploty během nabíjení, proces se ukončí, aby se baterie chránila.
Baterie je v cyklickém procesu nabíjení a vybíjení se může po době nabíjení nebo vybíjení často zahřát. Program může vložit časové zpoždění, které nastane po každém procesu nabíjení a vybíjení, aby baterie měla dostatečný čas na vychladnutí před dalším procesem. Hodnota se pohybuje od 1 do 60 minut.
Když spustíte proces nabíjení, integrovaný bezpečnostní časovač se automaticky spustí současně. Toto je naprogramováno tak, aby se zabránilo přebití baterie, pokud se ukáže, že je vadná nebo pokud ukončovací obvod nedokáže zjistit, že je baterie zcela nabitá. Hodnota bezpečnostního časovače by měla být dostatečně velká, aby umožnila úplné nabití baterie.
Tento program nastavuje maximální nabíjecí kapacitu, která bude dodána do baterie během nabíjení. Pokud se napětí delta-packu nezjistí ani bezpečnostní časovač z jakéhokoli důvodu neuplyne, tato funkce automaticky zastaví proces na zvolené hodnotě kapacity.
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Ilustrační obrázky obsahují náhledy hlášení na displeji. Šipky s názvy tlačítek ukazují postupný vývoj změn, které se provedou po stisknutí příslušného tlačítka.
Pípnutí zazní při každém stisknutí tlačítek pro potvrzení vaší akce. Pípnutí nebo melodie se ozve v různých časech během provozu, aby upozornila na různé změny režimu. Tyto zvukové signály mohou být zapnuty nebo vypnuty.
Tento program monitoruje napětí vstupní baterie. Pokud napětí klesne pod nastavenou hodnotu, operace se násilně ukončí, aby se ochránila vstupní baterie.

6. Program pro lithiové baterie (LiIo/LiPo/LiFe/LiHv)
Tyto programy používejte pouze při nabíjení lithiových baterií (Lilo/LiPo/LiHV/LiFe) se jmenovitým napětím 3,6 V, 3,7 V, 3,8 V nebo 3,3 V na článek. Nabíjecí proud vstupující do baterie se bude lišit v závislosti na typu chemického složení, proto je VELMI DŮLEŽITÉ, abyste si vybrali správný typ pro vaši baterii. Důležité je také konečné napětí nabíjení, protože se liší pro všechny čtyři typy: 4,1 V pro Lilo, 4,2 V pro LiPo, 4,35 V pro LiHV a 3,6 V pro LiFe. Nabíjecí proud (počet ampérů, které vkládáte do baterie) a jmenovité napětí (správné napětí pro počet článků nabíjené baterie) musí být správné, aby se baterie nabila. Chcete-li tato nastavení změnit, stiskněte tlačítko START/ENTER, aby vybraná hodnota
blikala. Pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení nastavte požadovanou hodnotu proudu a poté stiskněte tlačítko START/ENTER pro uložení nastavení. Následně budete požádáni o výběr nominálního napětí/počet článků. Opět použijte tlačítka pro zvýšení/snížení pro dosažení požadovaného nastavení a stiskněte tlačítko START/ENTER pro potvrzení a uložení.
Chcete-li změnit hodnotu parametru v programu, stiskněte tlačítko START/ENTER, dokud nezačne blikat, a pak změňte hodnotu pomocí tlačítka INC nebo DEC. Hodnota se uloží jedním stisknutím tlačítka START/ENTER.

6.1 Nabíjení lithiové baterie
Levá strana prvního řádku zobrazuje typ baterie, který jste si vybrali v nastavení uživatele. Hodnota na levé straně druhého řádku nastavuje nabíjecí proud a hodnota na pravé straně druhého řádku nastavuje napětí baterie. Po nastavení proudu a napětí stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy pro spuštění procesu. (Nabíjecí proud: 0,1~6,0A, Napětí: 1~6 sérií)
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Ilustrační obrázky obsahují náhledy hlášení na displeji. Šipky s názvy tlačítek ukazují postupný vývoj změn, které se provedou po stisknutí příslušného tlačítka.
Toto zobrazuje počet článků, které jste nastavili a které procesor zjistil. „R:“ zobrazuje počet článků nalezených nabíječkou a „S:“ je počet článků, které jste vybrali na předchozí obrazovce. Pokud jsou obě čísla stejná, můžete spustit nabíjení stisknutím tlačítka START/ENTER. Pokud ne, stiskněte tlačítko SELECT/STOP pro návrat na předchozí obrazovku. Potom pečlivě zkontrolujte počet článků v baterii, které chcete znovu nabít.
Obrazovka zobrazuje aktuální situaci během procesu nabíjení. Chcete-li nabíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP.

6.2 Nabíjení lithiové baterie v režimu vyvážení
Toto slouží k vyvážení napětí lithiových baterií nabíjené baterie. Nabíjená baterie by měla být připojena k vhodnému vyvažovacímu portu na pravé straně nabíječky. Také je třeba připojit výstupní zástrčku baterie k výstupu nabíječky. V tomto režimu se proces nabíjení bude lišit od běžného režimu nabíjení. Interní procesor nabíječky bude monitorovat napětí každého článku baterie a řídit nabíjecí proud, který se dodává do každého článku, aby se napětí normalizovalo.
Hodnota na levé straně druhého řádku nastavuje nabíjecí proud a hodnota na pravé straně druhého řádku nastavuje napětí baterie. Po nastavení proudu a napětí stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy, abyste spustili proces. (Nabíjecí proud: 0,1~7,0A, Napětí: 1~6 sérií)
Zde se zobrazuje počet článků, které jste nastavili a které procesor zjistil. 'R:' zobrazuje počet článků nalezených nabíječkou a 'S:' je počet článků, které jste vybrali na předchozí obrazovce. Pokud jsou obě čísla stejná, můžete spustit nabíjení stisknutím tlačítka START/ENTER. Pokud ne, stiskněte tlačítko
SELECT/STOP, abyste se vrátili na předchozí obrazovku. Potom pečlivě zkontrolujte počet článků baterie, které chcete znovu nabít.
Obrazovka zobrazuje aktuální situaci během procesu nabíjení. Chcete-li nabíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP.
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6.3 „RYCHLÉ“ nabíjení lithiové baterie
Nabíjecí proud se zmenšuje s blížícím se koncem nabíjení lithiové baterie. Aby se proces nabíjení dokončil dříve, tento program eliminuje určité fáze procesu CV. Ve skutečnosti se nabíjecí proud sníží na 1/5 od počáteční hodnoty, aby se proces ukončil, zatímco běžné nabíjení se během CV sníží na 1/10. Nabíjecí kapacita může být o něco menší než při běžném nabíjení, ale čas procesu se zkrátí.
Můžete nastavit nabíjecí proud a napětí nabíjené baterie. Po stisknutí tlačítka START/ENTER se zobrazí potvrzení napětí. Pokud pak potvrdíte napětí a proud, znovu stiskněte tlačítko START/ENTER pro spuštění nabíjení.
Zde se zobrazuje počet článků, které jste nastavili a které procesor detekoval. „R:“ zobrazuje počet článků nalezených nabíječkou a „S:“ je počet článků, které jste vybrali na předchozí obrazovce. Pokud jsou obě čísla stejná, můžete spustit nabíjení stisknutím tlačítka START/ENTER. Pokud ne, stiskněte tlačítko SELECT/STOP pro návrat na předchozí obrazovku. Potom pečlivě zkontrolujte počet článků baterie, které se mají znovu nabít.
Toto zobrazuje aktuální stav nabíjení „RYCHLÉ“. Chcete-li nabíjení libovolně zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP.

6.4 Ovládání „SKLADOVÁNÍ“ Lithiová baterie
Toto slouží k nabíjení nebo vybíjení lithiové baterie, která se momentálně nepoužívá. Program určí, zda se má baterie nabít nebo vybít na určité napětí v závislosti na napětí baterie v její počáteční fázi. Tyto hodnoty se liší podle typu baterie: 3,70 V pro Li-Ion, 3,80 V pro LiPo, 3,85 V pro LiHv a 3,3 V pro LiFe na článek. Pokud je napětí baterie v počáteční fázi vyšší než úroveň napětí pro skladování, program začne vybíjet.
Můžete nastavit proud a napětí baterie, kterou chcete nabíjet. Proud se použije k nabíjení nebo vybíjení baterie, aby se dosáhlo úrovně napětí „skladování“.
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Toto zobrazuje počet článků, které jste nastavili a které procesor zjistil. 'R:' zobrazuje počet článků nalezených nabíječkou a 'S:' je počet článků, které jste vybrali na předchozí obrazovce. Pokud jsou obě čísla stejná, můžete spustit nabíjení stisknutím tlačítka START/ENTER. Pokud ne, stiskněte tlačítko SELECT/STOP pro návrat na předchozí obrazovku. Potom pečlivě zkontrolujte počet článků v baterii, které chcete znovu nabít.
Obrazovka zobrazuje aktuální situaci během procesu nabíjení. Chcete-li nabíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP.
6.5 Vybíjení lithiové baterie
Hodnota vybíjecího proudu na levé straně obrazovky nesmí přesáhnout 1C pro maximální bezpečnost a konečné napětí na pravé straně by nemělo být pod úrovní napětí doporučenou výrobcem baterie, aby se předešlo hlubokému vybití. Chcete-li spustit vybíjení, stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy.
Toto zobrazuje aktuální stav vybíjení. Chcete-li vybíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP.

6.6 Vyrovnávání a monitorování napětí během vybíjení
Procesor monitoruje napětí jednotlivých článků během „režimu skladování“ a „vybíjení“ lithiové baterie. Snaží se normalizovat napětí, aby byla stejná. Pro tuto funkci by měl být jednotlivý konektor baterie připojen k samostatnému portu nabíječky. Pokud se napětí jednoho nebo více článků během procesu abnormálně mění, proces se násilně ukončí s chybovým hlášením. Pokud k tomu dojde, baterie obsahuje vadný článek nebo chybné připojení kabelu. Který článek je vadný, můžete snadno zjistit stisknutím tlačítka INC v době zobrazení chybového hlášení.
Procesor zjistil, že napětí jednoho z článků v lithiové baterii je příliš nízké.
V tomto případě je vadný čtvrtý článek. Pokud dojde k přerušení spojení kabelu nebo zástrčky, hodnota napětí se může zobrazit na hodnotě 2,18.
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7. Program pro NiMH/NiCd baterie
Tyto programy slouží k nabíjení nebo vybíjení NiMH (nikl-metal-hydridových) nebo NiCd (nikl-kadmiových) baterií běžně používaných v RC modelech. Chcete-li změnit hodnotu na displeji, stiskněte tlačítko START/ENTER, aby blikala, a pak změňte hodnotu pomocí tlačítka INC nebo DEC. Hodnota se uloží jedním stisknutím tlačítka START/ENTER. Pro spuštění stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy.

7.1 Nabíjení NiMH/NiCd baterie
Tento program jednoduše nabíjí baterii nastaveným proudem. V režimu „Aut“ je třeba nastavit horní hranici nabíjecího proudu, abyste předešli vyššímu napájecímu proudu, který by mohl poškodit baterii. Některé baterie s nízkou impedancí a malou kapacitou mohou v automatickém režimu nabíjení vést k vyššímu nabíjecímu proudu procesorem. V režimu „Man“ se však baterie nabíjí nabíjecím proudem nastaveným na displeji. Mezi jednotlivými režimy lze přepínat současným stisknutím tlačítek INC a DEC, když bliká pole s proudem.
Na obrazovce se zobrazuje aktuální stav nabíjení. Chcete-li proces zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP. Zvukový signál vás ohlásí na konci procesu.

7.2 Vybíjení NiMH/NiCd baterie
Nastavte vybíjecí proud vlevo a konečné napětí vpravo. Vybíjecí proud se pohybuje od 0,1 do 1,0 A a konečné napětí se pohybuje od 0,1 do 25,0 V. Chcete-li proces spustit, stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy.
Na obrazovce se zobrazuje aktuální stav vybíjení. Vybíjecí proud můžete změnit stisknutím tlačítka START/ENTER během procesu. Po změně hodnoty proudu ji uložte opětovným stisknutím tlačítka START/ENTER. Chcete-li vybíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP. Zvukový signál vás ohlásí na konci procesu.
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7.3 Cykly nabíjení a vybíjení a vybíjení pro NiMH/NiCd baterie
Nastavte posloupnost vlevo a počet cyklů vpravo. Tuto funkci můžete použít k vyvažování, oživení a záběh baterie. Aby se předešlo zvyšování teploty baterie, po každém nabití a vybití dojde k krátké přestávce na ochlazení, která je již pevně nastavena v nastavení uživatele. Počet cyklů se pohybuje od 1 do 5.
Chcete-li proces zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP. Vybíjecí nebo nabíjecí proud můžete změnit jedním stisknutím tlačítka START/ENTER během procesu. Zvukový signál vás ohlásí na konci procesu.
Na konci procesu můžete vidět nabitou nebo vybitou elektrickou kapacitu baterie při každém cyklu. Stisknutím tlačítka INC nebo DEC se na obrazovce zobrazí výsledek každého cyklu v pořadí.

8. Program pro Pb (olovo-sírovou) baterii
Tento program je naprogramován pro nabíjení Pb (olovo-sírové) baterie se jmenovitým napětím od 2 do 20 V. Olověné baterie se zcela liší od NiCd nebo NiMH baterií. Ve srovnání s jejich kapacitou dokáží dodat pouze relativně nižší proud a podobná omezení určitě platí i pro nabíjení. Optimální
nabíjecí proud bude tedy 1/10 kapacity. Olověné baterie se nesmí nabíjet rychle. Vždy dodržujte pokyny výrobce baterie.
Chcete-li změnit hodnotu parametru v programu, stiskněte tlačítko START/ENTER, dokud nezačne blikat, a pak změňte hodnotu pomocí tlačítka INC nebo DEC. Hodnota se uloží jedním stisknutím tlačítka START/ENTER.

8.1 Nabíjení olověné baterie
Nastavte nabíjecí proud vlevo a jmenovité napětí baterie vpravo. Nabíjecí proud se pohybuje od 0,1 do 7,0 A a napětí by mělo odpovídat nabíjené baterii.
Spusťte proces nabíjení stisknutím tlačítka START/ENTER na více než 3 sekundy.
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Na obrazovce se zobrazuje stav procesu nabíjení. Chcete-li nabíjení nuceně zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP. Zvukový signál vás upozorní na konec procesu.

8.2 Vybíjení olověné baterie
Nastavte vybíjecí proud vlevo a konečné napětí vpravo. Vybíjecí proud se pohybuje od 0,1 do 1,0 A. Chcete-li proces spustit, stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy.
Na obrazovce se zobrazuje aktuální stav vybíjení. Vybíjecí proud můžete během procesu změnit stisknutím tlačítka START/ENTER. Po změně hodnoty proudu ji uložte opětovným stisknutím tlačítka START/ENTER. Chcete-li vybíjení zastavit, stiskněte jednou tlačítko SELECT/STOP. Zvukový signál vás upozorní na konec procesu.

9. Systém testování vnitřního odporu baterie
Vnitřní odpor lithiové baterie je jedním z důležitých ukazatelů kapacity a účinnosti vybíjení baterie. Výkon baterie a její shodu s každou baterií můžeme zjistit z hodnoty odporu baterie. Hodnota vnitřního odporu lithiové baterie testovaná touto nabíječkou je relativní (ne absolutní) a testuje se pod testovacím napětím. Dokáže však také zjistit výkon baterie a porovnat jej prostřednictvím relativní hodnoty. Chcete-li porovnat více údajů o výkonu baterií, měli byste je připojit ke stejnému napětí. Například, pokud chcete porovnat dvě 3-článkové baterie, měli byste se ujistit, že celkové napětí je konzistentní. Při testování s jedním napětím 4,20 V platí, že čím menší údaje o napětí jsou lepší, tím lepší je výkon a čím bližší údaje k baterii, tím lepší je jejich shoda.
Rozhraní testování vnitřního odporu.

Stiskněte tlačítko „START/ENTER“ pro vstup do něj.
Zobrazí se údaje o IR bateriovém zdroji.
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Stisknutím tlačítka „INC“ zkontrolujete celkové údaje o bateriovém bloku IR (opětovným stisknutím tlačítka „INC“ se vrátíte zpět a zobrazí se údaje o jednom článku IR).

10. Program pro ukládání dat
Pro vaše pohodlí má program pro ukládání a načítání údajů. Tato funkce dokáže uložit až 5 údajů o baterii podle čísla, která představují individuální specifikaci používaných baterií. Tyto údaje lze vyvolat během procesu nabíjení nebo vybíjení bez opětovného nastavování programu. Chcete-li nastavit hodnotu parametru v programu, stiskněte tlačítko START/ENTER, aby blikal, a pak změňte hodnotu pomocí tlačítka INC nebo DEC.
Výběr programu.
Hodnota parametru nastavená na této obrazovce neovlivňuje proces nabíjení nebo vybíjení. Představuje pouze specifikaci baterie. Následující obrazovky se automaticky zobrazí přesně podle typu baterie, který jste nastavili. Příklad zobrazuje bateriový blok NiMH s 12 články a kapacitou 3000 mAh.
Nastavte nabíjecí proud pro manuální režim nabíjení nebo proudový limit pro automatický režim nabíjení. Každý režim lze přepínat současným stisknutím tlačítek INC a DEC, když bliká pole s proudem.
Nastavte vybíjecí proud a konečné napětí.
Nastavte posloupnost nabíjení a vybíjení a počet cyklů.
Uložte data.
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11. Program načítání údajů
Tento program vyvolá data, která byla uložena v programu „Uložení dat“. Pro načtení dat stiskněte jednou tlačítko START/ENTER, dokud pole s číslem údajů nezabliká, a vyberte číslo pomocí tlačítka INC nebo DEC, poté stiskněte tlačítko START/ENTER na více než 3 sekundy.

Výběr programu
Vyberte číslo údajů, které chcete vyvolat. Zobrazí se údaje odpovídající zadanému číslu.
Načtení údajů.

12. Různé informace během procesu
Během nabíjení nebo vybíjení si můžete na LCD obrazovce zobrazit různé informace. Po stisknutí tlačítka DEC nabíječka zobrazí nastavení uživatele. Napětí jednotlivých článků můžete sledovat stisknutím tlačítka INC, když je ke zpracovávané lithiové baterii připojen individuální připojovací kabel.
Konečné napětí se zobrazí po ukončení programu.
Zobrazí se funkce vypnutí kapacity a nastavená hodnota kapacity.
Zobrazí se bezpečnostní časovač a trvání v minutách.
Zobrazí se funkce vypnutí teploty.
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Venkovní teplota se zobrazuje při použití teplotní sondy. Vnitřní teplota zobrazuje vnitřní teplotu měniče.
Aktuální vstupní napětí.
Baterie je připojena ke každému portu kabelem; můžete zkontrolovat napětí každého článku v bateriovém bloku. Když je kabel připojen k portům na nabíječce, program zobrazí napětí až 6 baterií.

13. Upozornění a chybová hlášení
Zahrnuje různé funkce ochrany a monitorování systému pro ověření funkcí a stavu jeho elektroniky. V případě výskytu chyby se na obrazovce zobrazí příčina chyby, která je sama o sobě vysvětlena zvukovým signálem.
Nesprávná polarita připojení.
Přerušeno připojení baterie.
Zkrat výstupního zakončení.
Nesprávné vstupní napětí.
Napětí bateriového bloku bylo zvoleno nesprávně!
Nabíječka z nějakého důvodu nefunguje správně. Vyhledejte odbornou pomoc.
Napětí je nižší než nastavené. Zkontrolujte počet článků v bateriovém bloku.
Napětí je vyšší než nastavené. Zkontrolujte prosím počet článků v bateriovém bloku.
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Napětí jednoho článku v bateriovém bloku je příliš nízké, zkontrolujte napětí každého článku.
Napětí jednoho článku v bateriovém bloku je příliš vysoké; zkontrolujte napětí každého článku.
Zjištěno nesprávné připojení konektoru; zkontrolujte konektor a kabel.
Vnitřní teplota jednotky je příliš vysoká. Ochlaďte jednotku.
Procesor nedokáže regulovat napájecí proud, opravte jej.
Nesprávné připojení portu pro vyvážení baterie nebo napájecího kabelu.
14. Specifikace
Rozsah provozního napětí: AC: 100,0-240,0 V DC: 10,0~18,0 V
Nabíjecí výkon: Max. 80W
Vybíjecí výkon: Max. 5W
Rozsah nabíjecího proudu: 0.1~7.0A
Rozsah vybíjecího proudu: 0.1~1.0A
Odběr proudu pro vyvážení LiPo: 300mAh/článek
Počet článků NiMH/NiCd baterie: 1~15 článků
Počet článků lithiové baterie: 1~6 sériově
Napětí Pb baterie: 2 až 20V
Hmotnost: 400g
Rozměry: 136x127x56mm

Prohlášení o shodě (DOC)
Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU. Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na www.robitronic.com
Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti
Jelikož výrobce nemůže monitorovat dodržování pokynů, provoz a podmínky při používání zařízení, nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, náklady a/nebo ztráty vyplývající z nesprávného použití a/nebo nesprávné obsluhy nebo jakýmkoli způsobem související s tím.
Baterie
Jako koncový uživatel jste ze zákona povinen vrátit všechny prázdné/chybné baterie a nabíjecí baterie (nařízení o bateriích). Likvidace v domovním odpadu je zakázána! Kontaminované baterie/nabíjecí baterie jsou označeny symboly, které označují zákaz likvidace v domovním odpadu. Označení pro klíčový těžký kov jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.
Prázdné/vadné baterie/nabíjecí baterie můžete bezplatně vrátit na sběrná místa ve vaší obci nebo všude, kde se baterie/nabíjecí baterie prodávají.
Likvidace elektronického odpadu
Elektronický odpad je komodita a musí být likvidován prostřednictvím speciálních sběrných míst elektronického odpadu. Informujte se o vhodných zařízeních ve vaší obci. Likvidace tohoto produktu prostřednictvím domovního odpadu je nezákonná.


